|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  «СОГЛАСОВАНО»  |  |  «УТВЕРЖДАЮ» |
| Председатель профсоюзного комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Горохов К.Г.«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  |   | Директор ГБ НОУ «ГКШИП»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрицкий В.Н. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**Перечень мест производства и видов работ, на выполнение**

**которых необходимо выдавать наряд-допуск**

1. Верхолазные работы (на высоте более 5 метров).
2. Работы на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границ перепада высот без защитных ограждений.
3. Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов, гидравлических подъёмников и других строительных машин в охранных воздушных линий электропередач.
4. Выполнение работ с применением грузоподъёмных механизмов в непосредственной близости от проезжей части эксплуатируемых автомобильных дорог.
5. Выполнение работ ы электроустановках на кабельных, воздушных линиях и охранной зоне электропередач.
6. Работа по очистке остекленения зданий, выполнение на высоте и с помощью грузоподъёмных механизмов.
7. Выполнение работ в колодцах, шахтах, замкнутого и труднодоступных пространствах.
8. Земляные работы в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.
9. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производства ремонтных и каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.
10. Выполнение работ на участках, где имеются или может возникнуть опасность со смежных участков работы.
11. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения учреждения силами другого подразделения или подрядной организации при соприкосновении или наложении их производственной деятельности-так называемые совмещенные работы.
12. Работа по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега.
13. Работа по подъёму, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов массой более 0,2 т при отсутствии подъёмных средств.
14. Погрузочно-разгрузочные работы на автотранспорте, выполняемые работниками, временно назначенными на эту работу.
15. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных вентиляционных систем производственных участков.
16. Работы с применением строительно-монтажного пистолета.
17. Подъем грузов на крышу зданий с помощью нестандартного установленных подъёмных сооружений с применением лебедок , блоков, консолей и.т.д.
18. Выполнение газоопасных работ.
19. Проведение огневых работ в пожаро-и взрывоопасных помещениях.
20. Ремонтные работы в силовых распределительных шкафах в электроустановках выше 1000 В.
21. Работы выполняемые с частичным снятием напряжения:

-в электроустановках выше 1000 В.

-в электроустановках до 1000 В при выполнении электромонтажных и ремонтных работ на магистральных и кабельных линиях, а также в силовых распределительных шкафах.

1. Присоединение вновь смонтированных водопроводов к действующим.
2. Испытание тепловой сети на расчетное давление и температуру теплоносителя.
3. Теплоизоляционные работы на действующих теплопроводах и оборудований.

**Примечание:**

 Наряд-допуск определяет место выполнения, содержание работ с повышенной опасностью, условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении работ.

 Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности должен быть оформлен до начала производства этих работ.

 Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и заполняется четкими записями. Исправления текста не допускается.

 К наряду-допуску могут, при необходимости, прилагаться эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки предупредительных знаков и т.д.

 Наряд-допуск оформляется в подразделениях, где будут производиться работы повышенной опасности. Выдача наряда-допуска фиксируется в журнале.

 Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, и возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

 В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, както: предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидации аварии и стихийного бедствия в их начальной стадии могут быть начаты без оформления наряд-допуска, но с обязательным руководством ответственного должностного лица. Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска производится в обязательном порядке.

 При выполнение работ в охранных зонах сооружений или коммуникации наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации-владельца этого сооружения или коммуникации.

 Лицо, выдавшее наряд-допуск, устанавливает необходимость проведения работ и ее объем, квалификацию лиц, выполняющих обязанности ответственных руководителей работ.

 Перед допуском к работе непосредственный руководитель работ знакомит работников с мероприятиями по безопасному производству работ, проводит целевой инструктаж с записью в наряде-допуске.

 Ответственный производитель работ, выдавший наряд-допуск, осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ.

 Лица имеющие право выдачи нарядов-допусков, а также ответственные руководители работ, должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда. Форма наряда-допуска и указания по его заполнению, для работ в электроустановках, определены Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей.